STEINEL Professional Präsenzschalter

IR 180 UNIVERSAL
weiß

Passiv Infrarot Präsenzschalter für die Wandmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, mit 96 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,10 – 1,20 m, optionale Montagehöhe 1,2 m, Reichweite Präsenz: r = 4 m (25 m²), Reichweite Radial: r = 4 m (25 m²), Reichweite Tangential: r = 20 m (628 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20, 200 W; Zeiteinstellung: 30 s – 15 Min.; Funktionen: Taster aktiv / Taster inaktiv, Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF; Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 30 x 80 x 80 mm; KEMA Zertifikat

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 033149
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen