**施特朗专业光学感应器**

**HPD2**

**KNX**

类型：其他；尺寸（长x宽x高）：52x86x156mm；主电源：21.0-30V；电源详细信息：KNX总线，附加电压18-57V直流，130mA母线电流；传感器技术：光学传感器；应用地点：室内；安装地点：墙壁、角落；安装形式：表面安装；安装高度：2.30-6.00米；径向范围：r=10米（96m²）；切向范围：r=10m（96m²）；存在感应范围：r=10m（96m²）；检测角：110；孔径角：110；分区数量：5；最佳安装高度：2.8m；硬扩展：否；屏蔽：是；分段屏蔽能力：是：软扩展：可；暮光设置TEACH：否；暮光设置：2-2000lx；长亮控制：是；基本光位功能：是；KNX功能：亮度、湿度输出、存在输出、温度输出；总线耦合：是；设置方式：ETS软件、Web接口；带遥控器：否；建组：否，IP等级：IP20，材质：塑质，环境温度：0-40C，用途、房间、教室、报告厅、开放式办公、生产设施、会议室/会议室

**制造商：** 施特朗

**产品编号：** 033200

**可选服务：**运输、安装、调试